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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Предприятие за производство на сензори

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ПСБОВ и дъждовни води за експлоатация на обект.

	Водоприемник
	Общински отводнителен канал

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6 и Марковски колектор”

	Място на  зауствае
	Заустване №1/Смесен поток – в Общински отводнителен канал
Надморска височина: Н – 169,36 м
Географски координати на точката на заустване:
42°11'33,04"N          24°40'17,36"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ №78080.79.52, Село Царацово, Община Марица, Област Пловдив 
ЕКАТТЕ – 78080

	Заявено водно количество за заустване
	Поток №1
Q ср.ден.   =  75,00 м3/ден 

Q ср.год. =   27 375 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ПСОВ промишлени води;
Пункт № 2 – РШ на изход ПСБОВ;

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1 
Смесен поток  - БФОВ, ПОВ и ДОВ
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	Поток №1
ПОВ 
място за собствен мониторинг
Пункт №1
РШ на изход ПСОВ промишлени води
	Активна реакция   рН
	6,0 – 9,0
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК /бихроматна/
	100
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Флуориди
	15
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	12
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	0,3
	
	на тримесечие
	еднократна

	Поток №2

Смесен поток  - БФОВ и ПОВ 

място за собствен мониторинг
Пункт №2

РШ на изход ПСБОВ
	Активна реакция   рН
	6,0 – 9,0
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК
	100
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Флуориди
	15
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	12
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти 
	0,3
	
	на тримесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 
2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Условия към повторно използваните пречистени отпадъни води 
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води след пречиствателните съоръжения.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника.
2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

	
	3. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

4. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от площадковата канализационна мрежа във водния обект. 

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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