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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	Млекопреработвателно предприятие

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ и производствени температурно замърсени и дъждовни отпадъчни води след утаителна шахта от обект в експлоатация.

	Водоприемник
	Река Пикла, представляваща имот №015461, държавна публична собственост

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA400R077 – „Река Пикла от село Житница до вливането й в река Стряма”

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени отпадъчни води в река Пикла

Надморска височина: Н – 231,820 м
Географски координати на точката на заустване:

42°22'47,61165"N         24°42'10,77798"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	УПИ XXXI – производствени и складови дейности, кв. 58 по КПР на село Житница, община Калояново, област Пловдив 
ЕКАТТЕ – 29475

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток отпадъчни води
Q ср.год. общо =   5 502,26 м3/год

	
	Поток №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ:
Q ср.ден.   =  2,351 м3/ден
Q ср.год. =  611,26 м3/год

	
	Поток №2 – Смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води след утаителна шахта:
Q ср.ден.   =  9,00 м3/ден

Q макс.час. = 28,80 м3/час
Q ср.год. =  4 891,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ЛПСОВ; 

Пункт № 2 – изход утаителна шахта;

Пункт № 3 – от точката на заустване в реката;



	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1


	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	Поток №1

Смесен поток – БФОВ и ПОВ 
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ЛПСОВ 
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие 
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	100
	
	на шестмесечие 
	еднократна

	
	Общ азот
	12
	
	на шестмесечие 
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на шестмесечие 
	еднократна

	
	Мазнини 
	3
	
	на шестмесечие 
	еднократна

	Поток №2

Смесен поток –

ДОВ и ПОВ 

(производствени температурно замърсени отпадъчни води)
място за мониторинг

Пункт №2

изход утаителна шахта
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	
	на шестмесечие 
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Мазнини 
	3
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Смесен поток
място за мониторинг

Пункт №3

от точката на заустване в реката
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	100
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	12
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Мазнини 
	3
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                                                       

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води 
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 30С.
2. Да не се допуска изтичане на цвик, суроватка или сурово мляко във водоприемника.
3. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника.

4. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се мазнини и утайки.
5. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

6. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект.

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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