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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	Ураново находище „Бялата вода“

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на руднични води, замърсени с уран и тежки метали, след инсталация за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води /ИСОЗУРВ/ за съществуващ обект.

	Водоприемник
	Река Очушница

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA900R207 – „Река Очушница”

	Място на  заустване
	Заустване № 1 – в Река Очушница
Надморска височина: Н – 700,00м.
Географски координати на точката на заустване:

42°23'11,59"N       23°41'40,43"E

	Местност, административно единица, ЕКАТТЕ
	Село Очуша, Община Костенец, Област София, 

ЕКАТТЕ – 54 554

	Заявено водно количество за заустване
	Q ср.ден. =   605 м3/ден 

Q ср.год. =   220 752 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – МП4 на изход  ИСОЗУРВ при координати: 42°23'12,60"N; 23°41'40,40"E
Пункт № 2 – от водоприемника - река Очушница, преди точката на заустване при координати: 42°23'14,00"N; 23°41'33,50"E
Пункт № 3 – от водоприемника - река Очушница,  след точката на заустване при координати: 42°23'10,30"N; 23°41'51,70"E

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения
	Задължение за провеждане на собствен мониторинг

	
	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване № 1
Руднични отпадъчни води след ИСОЗУРВ

място за мониторинг
Пункт №1

МП4 
на изход       ИСОЗУРВ
	Активна реакция   рН
	6,0 – 8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК
	70
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Кадмий
	0,01
	
	на тримесечие
	еднократна
/в разтворена форма/

	
	Олово
	0,05
	
	на тримесечие
	еднократна
/в разтворена форма/

	
	Желязо
	1,5
	
	на тримесечие
	еднократна
/в разтворена форма/

	
	Уран
	0,6
	
	ежемесечно
	еднократна
/в разтворена форма/

	
	
	Bq/dm3
	
	
	

	
	Радий, Bq/dm3
	0,3
	
	ежемесечно
	еднократна
/в разтворена форма/

	
	Обща бета активност, Bq/dm3
	1
	
	ежемесечно
	еднократна
/в разтворена форма/

	
	Обща алфа активност, Bq/dm3
	0,5
	
	ежемесечно
	еднократна
/в разтворена форма/

	Срок за достигане на 

индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.

	изисквания, при които се предоставя правото за използване

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. В пунктовете за собствен мониторинг, Пункт № 2 и Пункт № 3, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от р. Очушница, водоприемник на заустваните, замърсени с уран и тежки метали руднични води, след инсталация за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води /ИСОЗУРВ/, с честота на пробовземане два пъти годишно – в период на маловодие (август/септември) и в период на пълноводие (април/май) по показателите посочени в Пункт № 1, включително и показател калциево – карбонатна твърдост

2. Да се представят данни за измерени количества на заустваните (изтичащите) във водоприемника води в периодите на маловодие (август/ септември) и пълноводие (април/май).

3. Да се представят данни за средномногогодишното водно количество на реката - водоприемник в точката на заустване в период на маловодие (август/ септември) и пълноводие (април/май);

4. Пробовземането и анализа на водните проби да се извършат от акредитирана лаборатория, като се има предвид, че за металите и радиологичните показатели се изисква анализ на разтворена форма, съгласно изискванията в Приложение 7 от Наредба № Н-4/ 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010 г.

5. Да се спазват изискванията на чл. 84, ал. 2 от Наредба №1/2011г. за мониторинг на водите.

	
	6. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ да се предприемат необходимите действия за реконструкция и модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или изграждане на нови такива.

7. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръжения към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

8. Да не се допуска включване на води с друг вид характер във

водоприемника.

9. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес:

гр. Пловдив, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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