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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	Производствено складова база и площадка за предварително третиране и временно съхранение на отпадъци

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени производствени и дъждовни отпадъчни води след КМУ от обект в експлоатация.

	Водоприемник
	Напоителен канал (бивш), представляващ ПИ с идентификатор 78080.67.229, който към настоящият момент попада в обхвата на ново образуван ПИ с идентификатор 78080.67.239 с НТП – за местен път.

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК – 2, 4, 5 и 6 и Марковски колектор”

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени отпадъчни води в напоителен канал
Надморска височина: Н – 166,00 м
Географски координати на точката на заустване:

42°10'50,390" N        24°42'17,475" E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ с идентификатори 78080.67.232 и 78080.37.235 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив 
ЕКАТТЕ – 78080

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток производствени и дъждовни отпадъчни води след КМУ:
Q ср.ден.   =  5,00 м3/ден

Q макс.час. = 38,0 м3/час
Q ср.год. общо = 2 805,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход КМУ

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1


	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	Поток №1

Смесен поток –ПОВ и ДОВ 
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход КМУ
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	150
	
	на шестмесечие 
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие 
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                                                       

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води 
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Да се сключи договор с лицензирана фирма за извозване на формиращите се от обекта битово–фекални води, които се отвеждат и събират във водоплътна изгребна яма.

2. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника.

3. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се масла и утайки.
4. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект.

	Други условия
	1. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
2. След реализиране на инвестиционното намерение на Община Марица за разширение на съществуващия път и изграждане на обслужваща канализация да се преустанови заустването  на пречистени отпадъчни води в канала.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

Съгласували: 

Марин Маринов, Директор на дирекция „Планове и разрешителни”

Инж. Николай Гешев, Началник на отдел „Разрешителни и регистри”
Изготвил:

Инж. Митка Дурева-Горялкова, Гл.eксперт в отдел „Разрешителни и регистри“
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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