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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. №  РР-05-57 / 2018г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Предвидени са дейности за ползване на участък от река Крумовица за защита от вредното въздействие на водите.

Съществуващо положение:

В района на бензиностанция „Октан” в землището на с.Вранско и с.Луличка, община Крумовград, коритото на реката е изместено към десния бряг и пътя Момчилград- Крумовград-Ивайловград поради натрупване в него на наносни отложения  с височина 2м. Високите води на реката са разрушили съществуващата дига и са нанесли поражения на частни земеделски имоти. Има вероятност изместването на коритото да продължи и да причини компрометиране на прилежащия път.
Предвиждат се дейности за защита от вредното въздействие на водите на река Крумовица в участъка от мястото на заустване на вливащо се от дясно дере до съществуващ праг след бензиностанция „Октан”, както следва:

· Почистване на речното корито в участъка за строителство и участъците преди и след него от наноси, храсти и растителност, като част от подготовката за строителство и оформяне на кюне с проектни параметри. Проектното трасе на реката и дигата са ситуирани в имоти – публична държавна и общинска собственост, за което към документацията са приложени документи от проведените процедури по смяна на предназначението на земята и Решение на Общински съвет – Крумовград.

· Изграждане на подпорни стени с височини 4м, 3м и 2.2м и обща дължина 49.60м при заустването на малкото дере вливащо се отдясно  в река Крумовица в началото на участъка.
· Изграждане на дънен праг с размери 1м/1.5м и дължина 30м при заустването на малкото дере в река Крумовица.

· Изграждане на 3 броя шпори с размери 1м/1.2м с дължина 6м.

· Възстановяване на разрушената дига в участък с дължина 610м, с ширина на билото 3м и откоси 1:2, като ще бъдат използвани материали, доставени от реката при оформяне на кюнето.
· Заскаляване на дигата по водния откос с едроломен камък

· Оформяне на левия бряг, който е на кота равна на  височината на дигата, с откос 1:4.

· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:
Дига

Начало ос дига  т.100     -   N 41°28' 50.54210"     Е 25°37'48.85114" 

Край ос дига      т.101     -   N 41°28' 52.14589"     Е 25°38'13.10416" 
Надморска височина – кота корона дига 203.33м  ≈ 204.92м

Подпорна стена

Начало подп. стена т.30 - N 41°28' 51.80556"     Е 25°38'12.77208"
Чупка подп.стена    т.42 – N 41°28' 52.30518"    Е 25°38'13.32191"
Край подп.стена      т.37 – N  41°28' 53.21693"     Е 25°38'13.61514"
·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за река Крумовица   както следва: 

Q5%    =  972 м³/сек. – оразмерително водно количество 
Q1%    = 1326 м³/сек. – водно количество за хидравлична проверка 

И за двете водни количества е осигурена проводимостта като за Q1%  скоростта е 3.83м/сек
        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка  и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част. 
Условия , при което ще бъде издаден административния акт:

· Да не се допускат сечи на естествената крайбрежна растителност извън предвидения участък за ползване съгласно проектната документация.

· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води оот дейностите по реализиране на инвестиционното предложение.



	Цел на заявеното ползване 


	„Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” 

(обект: Реконструкция на разрушена дига и изграждане на подпорни стени на десния бряг на река Крумовица, граничещ с републикански път II-59 в района на бензиностанция „Октан”)

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3АR200R009 – „Река Крумовица и притоци“
Воден обект – река Крумовица


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на с.Вранско  ЕКАТТЕ  12 190
Землище на с.Луличка  ЕКАТТЕ  44344
Община Крумовград 

Област Кърджали


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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