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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

   За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

	Проектни параметри на водовземането
	Предвижда се водовземане от съществуващо речно водохващане на река Тунджа чрез изградени съоръжения както следва:
· Съществуващ дънен  праг в река Тунджа с височина 2м.
· Помпена станция на десния бряг на река Тунджа, с монтирани 4 броя помпи с общ дебит 1500л/сек, със смукателни шахти в реката за всяка помпа.

· Напорни тръбопроводи ф400, включващи се в общ напорен тръбопровод ф1000 от предварително напрегнат стоманобетон с дължина 490м, преминаващ в стоманен ф800 с дължина 60м., преминавща под пътя гр.Николаево – с.Едрево и под р.Османица покрай пътя.

· Изходна шахта с гасител, която служи за начало на главен водонабдителен канал  (ГВК), представляващ открит стоманобетонв канал с правоъгълно сечение с постепенно намаляващи размери
· Разпределителна мрежа от канали, завършващи с втокове към всеки басейн, представляващи тръба с различни диаметри
· Рибовъдно стопанство, състоящо се от 25 броя складови, люпилни, отрасни и угоителни басейни с обща площ 2 840 941м2, разделени от околовръстни и междинни диги с ширина на короната 4.5м и завършващи в основата с берми с ширина 5м. 
· Оттичане на водата след завършване на сезона в река Тунджа чрез система от отводнителни канали и шлюзове

· Изпускателни шахти, рибоуловители и изпускателни канали с диаметър ф1000 и ф800, отвеждащи отработените води в река Тунджа

· Географски координати на характерни точки от водовземни съоръжения и обекта на водоснабдяване:

· Географски координати на съществуващо водохващане:   

N  42°37'12"     Е 25°47'42"         Нкота ос помпа = 266.625м
· Географски координати на проектната точка на монтиране на измервателно устройство: 
N    42° 37' 02.978"     Е 25°47'59.757" 
· Географски координати на точки на изпускане на използвани води:

1-ви отраслов + складови         -  

N    42° 37' 04.97"     Е 25° 48' 12.36"        
Люпилни, складови + 2 и 3 отраслов    -  

N    42° 37' 04.30"     Е 25° 48' 21.91"        
1, 2, 5, 6 угоителен + 4отраслов             -  

N    42° 37' 08.64"     Е 25° 48' 48.84"        
3 и 4 угоителен                                        -  

N    42° 37' 24.48"     Е 25° 49' 12.76"        
4 угоителен                                              -  

N    42° 37' 47.61"     Е 25° 49' 34.74"        
Предвидените дейности за водовземане с цел „водоснабдяване за аквакултури” ще бъдат разрешени при спазване на следните специфични условия:

· В срок от два месеца от влизане в сила на административния акт да се монтира измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./.

· В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство да се уведоми БДИБР, да се състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да се направи отчет на показанията.

· Да се уведоми писмено БДИБР при установяване неизправност на водомера.

· Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

· Да се води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността им. Да се съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
· В срок от два месеца от влизане в сила на административния акт да се осигури свързването на два броя помпи с дебит 0.7м3/сек (съответстващо на обосновката за необходимите водни количества) от съществуващите 4 помпи към напорния тръбопровод. Останалите 2 помпи да служат като резервни.
Титулярът на разрешителното:

· Заплаща такса за водовземане, определена на база измервателно устройство, от воден обект за "водоснабдяване за аквакултури", съгласно размерите и сроковете, определени от Министерския съвет чрез Постановление за Тарифа за  таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване  по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата.

· Ежегодно, към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното  представя в БДИБР информация съгласно чл.194б от ЗВ за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. 

· Ежегодно, към 31 март на следващата година, внася определената такса по бюджетната сметка на БДИБР, като в платежния документ посочва титуляр на разрешителното, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
· В срок от шест месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70  от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

· Да се осигурява по време на водовземане непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 0.65м³/сек, необходим за поддържане екосистемите в река Тунджа и миграцията на водните организми.
· В срок от шест  месеца от влизане в сила на административния акт да бъдат осигурени технически условия за измерване на минимално допустимия отток в река Тунджа след мястото на водовземане.      

· При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на реката на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката.
· В срок от шест месеца от влизане в сила на административния акт (в период на маловодие) да бъдат монтирани обратни клапи (жаба клапа) на изхода на тръби ф1000 за изпускане на използвани води в река Тунджа както следва:

· На изхода на 3 и 4 угоителен  басейн с координати  - N 42° 37' 24.48"   Е 25° 49' 12.76" 

· На изхода на  4 угоителен  басейн с координати  -  N   42° 37' 47.61"     Е 25° 49' 34.74" 



	Цел на заявеното 

водовземане и ползване


	Водоснабдяване за аквакултури

 (обект на водоснабдяване  - Рибарници в имот № 51 648.45.130,  в землището на гр.Николаево, община Николаево, област стара Загора)


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3TU900R042 – „река Тунджа след язовир Копринка до язовир Жребчево”.

Воден обект – река Тунджа


	Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище гр.Николаево  ЕКАТТЕ 51 648 

Община Николаево
Област Стара Загора


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица


	Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив




ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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