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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на използването

	ИП предвижда експлоатацията на водоем с полезен обем около 2 820 000м3, с площ съгласно скица на имота 490дка, собственост на МЗХ, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД. За водоема е сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 години.

Язовирната стена е земно-насипна, с облицовка от бетонови плочи откъм водния откос, с дължина 445м и височина 17,7м, с тръбен изпускател ф800 и страничен преливник. Котата на короната на язовира е 189.70м. Язовирът се завирява от малко дере от север и собствен водосбор на води от валежи и пролетно снеготопене, които са подходящи за отглеждане на топлолюбиви и студенолюбиви сладководни видове риба.  Предвижда се екстензивно непълносистемно отглеждане на рибна продукция с естествено и изкуствено хранене от растителен произход на стопански видове риба с различен спектър на хранене - шаран, пъстър толстолоб, бял амур, каракуда и червеноперка. 

Принципната технологична схема е полуинтензивно  отглеждане на рибата и включва: хранене и профилактично третиране с негасена вар преди зарибяване на водоема.

Планираният капацитет на производство е 40 – 50т. риба  годишно.

Географски координати на точка от язовирната стена:  
N 41°49'15,232"   E 25°41'39,384"  
Н = 189.70м на короната на яз.стена 
· Условия, при които ще бъде издаден административния акт:

Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг.

· Да се предвиди пункт за собствен мониторинг в близост до язовирната стена и изпускателя.

· Да се извърши трайно сигнализиране на пункта за собствен мониторинг.
· В пункта да се провежда мониторинг по физикохимични показатели: - активна реакция рН, температура, разтворен кислород, общ азот и общ фосфор, с честота на пробовземане  - един път годишно в периода -  юни до септември. Изследването да се извърши в акредитирана лаборатория. Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването.
· Да не се допуска зарибявяне с хищни видове риби при уставяване на местообитания на южен гребенест тритон във водоема.


	Цел на заявеното ползване 
	Аквакултури и свързаните  с тях дейности


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код – BG3МА100R233 – „река Харманлийска река до вливането на река Хасковска“.
Воден обект -  язовир в имот № 000470 в землището на с.Криво поле.


	Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	 с. Криво поле, ЕКАТТЕ  39863
община Хасково, област Хасково.


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	Гр. Пловдив
Ул. “Янко Сакъзов” № 35
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив




ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район” 
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