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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № РР-05-54 / 2018 г. 

Пловдив, …............2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на

 ползването
	Предвиждат се дейности в урегулираната територия на гр.Казанлък,  в границите на водния обект - коритото на р.”Стара река”, от края на вече изграден участък на подпорна стена до кръстовището на улици „Орфей” и „Възрожденска” с дължина около 160м, както следва:
· Почистване на речното корито, съгласно технически проект.

· Изпълнение на стоманобетонова стена по десния бряг на река Стара река с дължина 160м, средна височина 3.70м, на секции с дължина 16 х 10м разделени с деформационни фуги, съгласно технически проект.

· Преди началото на подпорната стена е предвидена дига със заскаляване от ломен камък, за да се осигури плавен преход към началото на подпорната стена и нейната защита.

· Изпълнение на дренажи, барбакани, хидроизолация и обратен насип.

· Предвидено е влагане на закладни части в бетона, за последващ монтаж на предпазен метален парапет.

· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:
Начало на участък -   N 42°37'41.807"   

  Е 25°23'43.399" 

Край на участък      -  N 42°37'36.710"    

 Е 25°23'44.688"

Надморска височина от 374,65 до 376,22м

·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за река „Стара река”  както следва: 
Q1%        = 40.01 м³/сек 

Q0.1%    = 62.71 м³/сек
Проводимостта на речното корито и предвиденото за изграждане съоръжение е осигурена при наличие на запасни височини.
        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка  и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и геодезическо заснемане на обекта с трасировъчен план. 


	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” – изграждане на подпорна стена в регулационните граници на гр.Казанлък.

 

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с  код  BG3ТU900R042 – „река Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, р. Крънска и долно течение“
Воден обект – река „Стара река”.


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Град Казанлък   – ЕКАТТЕ 35 167

Община Казанлък, област Стара Загора



	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица

	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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