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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на

 ползването
	Предвидените дейности в землището на с. Сусам, в границите на водния обект - коритото на р. Банска, са за изграждане на подпорни стени (за предотвратяване на наводнения на жилищните територии), също така два броя прагове на реката за намаляване скоростта на водата и предотвратяване ерозията на основите на моста и коритото на реката, укрепване устоите на два броя съществуващи пешеходни моста.

          Разположението на подпорните стени е съгласно приложената ситуация, като местоположението е определено съобразно регулацията на уличното платно, релефа на терена, местоположението на реката и възможността да провежда оразмерителното водно количество Q1%=100,74 m3/s и Q0,1%=163,50 m3/s.Новите подпорни стени се свързват с вече изградените такива. Разработен е един типов напречен профил на стената– с височини 3,00 м над цокълна фуга. Общата дължина  на подпорните стени  е –L=1684,20 м.

          С цел намаляване наклона на дъното и скоростта на водата, са предвидени два броя стоманобетонови прагове с предвиден рибен проход.. Непосредственно преди и след праговете, се прави заскаляване на дъното с едро ломен камък. Предвидено е , в средата на речното корито да се оформи малко корито с трапецовидно сечение, земен профил, за провеждане на малките водни количества през сезона. Укрепването на устоите на съществуващите два броя пешеходни моста, е решено чрез изграждане на ст.бетонов кожух около тях, съгласно приложените чертежи. 
· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:
Начало на участък -   N 41°57'56.42"     Е 25°20'33.17"

Край на участък      -  N 41°57'34.27"     Е 25°21'36.95"
Надморска височина от 217,92 до 224,54м

·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за река Банска  както следва: 

Q1%        = 100.74 м³/сек 

Q0.1%     = 163.50 м³/сек
Проводимостта на речното корито и предвиденото за изграждане съоръжение е осигурена при наличие на запасни височини.
        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка  и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и геодезическо заснемане на обекта с трасировъчен план. 


	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” 
 

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с  код  BG3МА300R231 – „река Банска до вливане на река Терез дере с. Клокотница“
Воден обект – река Банска.


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	село Сусам   – ЕКАТТЕ 70 250
Община Минерални бани, област Хасково


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
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