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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Съществуващо положение:

Повърхностния воден обект е дере, десен приток на река Тунджа, което при високи води се наводнява от водите на р.Тунджа. Съществуващия на това място дървен мост е компрометиран, като са установени пропадания на настилката, разместени греди, пукнатини в конструкцията, деформации и загниване. Предвижда се демонтаж и премахване на съоръжението, като на мястото ще се изгради нов мост. 

       Предвидени дейности във водния обект:

· Демонтаж на съществуващия дървен мост, като с автокран ще се премахне  дървената конструкция, след което следва разрушаване на стълбовете и устоите.

· Изграждане на едноотворен стоманобетонов мост с дължина между лагерите 20.20м., стоманобетонови устои с крила, връхна конструкция от предварително напрегнати 6 броя главни греди, пътна плоча с хидроизолация и два пласта асфалтобетон. Широчината на пътното платно е 7м, която включва и два броя тротоари по 1.75м. с вградени PVC тръби за прекарване на комуникации. Парапета е с височина 1.10м., а от северната страна на моста ще се окачи водопроводна тръба, която е била прикрепена към  стария мост. Изграждането на долното строене на моста ще стане чрез отбиване на водното течение в едната или другата половина на речното корито.

· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:
      т.А  - N  42°10´11.703"         Е  26°33´11.381"

      Н = 100.284м

      т.С  - N  42°10´11.764"         Е  26°33´10.505" 

      Н = 100.381м 

·   Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на съществуващото съоръжение въз основа на хидроложки данни за дерето   както следва:
Q0.1%    = 15.57 м³/сек – провежда се със запасна височина 50см
Q1%       = 8.54 м³/сек -  провежда се със запасна височина > 0.60см.

       Представената  проектна  документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част. 
· Административния акт ще бъде издаден при следните условия:

· Дейностите по демонтиране на съществуващия мост и изграждане на новия да започнат след съгласуване с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения ще бъдат засегнати (стопонисващия на съществуващия водопровод )
· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по изграждане и експлоатация на съоръжението.



	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” 
(обект:  Мост при км 2+500 на републикански път III-7008 Елхово - Скалица)


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3TU135R005 – „Река Тунджа от гр.Елхово до вливане на р.Мелнишка и р.Коруджа“.
Воден обект – дере в ПИ № 27382.501.3  (десен приток на река Тунджа)


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на гр. Елхово  – ЕКАТТЕ  27 382
Община Елхово 

Област Ямбол


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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