[image: image1.wmf][image: image2.png]@ ISO 9001

SOCOTEC

CERTIFICATION
INTERNATIONAL





[image: image3.jpg]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на ползването
	Предвижда се ползване на повърхностен воден обект – „река Панагюрска Луда Яна”, за ремонт и реконструкция на съществуващо  мостово съоръжение.
Проектът предвижда ремонтно-възстановителни работи на посоченото мостово съоръжение – необходими ремонт и реконструкция на пътното платно, настилка и тротоари, долно строене и мероприятия по радието в прилежащите около и под моста участъци.

Мостът се намира в регулацията на с.Попинци, Община Панагюрище. Ситуиран е в прав участък от улица, която чрез него преминива над р. Луда Яна и осъществява единствената в селото транспортна комуникация между централната част и път II-37. Мостовото съоръжение е двуотворно с обща дължина 40,40м, мерена по оста на улицата между фугите при устоите. В нивелетно положение надлъжният му наклон е 1,24%. Ширината на съоръжението (габарита) е 11,30м. 

Необходимите ремонтно-възстановителни работи по моста, предвидени в настоящата разработка, се свеждат до изпълнение  на следното :

· Монтаж на чугунени отводнители ф150 – 4бр. ;

· Премахване на съществуващите фуги при устоите и стълба и монтаж на нови – „скрит” тип, позволяващи обща дилатация 30мм;

· Оформяне на участъка от улицата върху моста и около него ситулационно и нивелетно.

· След премахване на съществуващите тротоарни настилки върху моста и изпълнение на предвидените разваляния по бетоновите части в същите зони, се изпълняват монолитни ст. бетонови тротоари, върху които се монтират стоманен парапет с височина 110см и стоманена предпазна ограда.

· Локалните повреди по частите на конструктивните елементи, като участъците с корозирал, десортиран бетон и оголена армировка, се предвижда да бъдат възстановени.

Дъното на р. Луда Яна, в участък с дължина 60м преди моста и 30м след него, се почиства от тревиста нискостеблена растителност, дървета и наноси. Радието се оформя така, че водното количество да преминава еднакво през двата отвора на моста. Изгражда се блокаж от едроломен камък, който ще спомага за укрепването на засегнатите фундаменти и ще възпрепятства бъдещето им изравяне.
· Географски координати и надморска височина  на мястото на пресичане на водния обект:

42˚25'13,26''  N      24˚16'31,09'' E        Н=380м

· Съгласно хидроложкото проучване за створа на моста оразмерителните водни количества с нормативна обезпеченост са Q1% =588 м3/сек, и проверен Q0.1% =1032,00 м3/сек

· Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на съществуващото съоръжение въз основа на хидроложко проучване за река „Панагюрска Луда Яна” при преминаване на оразмерителните водни количества с нормативна обезпеченост.
▼Дъно река = 332,00                              

▼Пътно платно на моста = 336,52

▼ВН1% = 332,00 +3,13 = 335,13            

▼Долен ръб греда = 335,52

▼ВН0,1% = 332,00 + 4,64 = 336,64

В резултат на направените хидравлични изчисления е видно, че при висока вълна с обезпеченост 1% ще премине през моста, а проверката с 0,1% ще прелее над моста. Необходимо е да се вземат съответните мерки за осигуряване на безпроблемното преминаване на водните количества с 0,1 % обезпеченост.      

Представената  проектна  документация съдържа хидроложка част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и геодезическо заснемане. 



	Цел на заявеното ползване 


	„Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” – обект: „Възстановяване на мост, намиращ се над река Панагюрска Луда Яна в село Попинци”

	Водно тяло (воден обект)
	Водно тяло с код BG3MA700R220 – „Река Панагюрска Луда Яна от град Панагюрище до вливане на река Стрелчанска Луда Яна”

Воден обект – река „Панагюрска Луда Яна

	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	село Попинци, Община Панагюрище, Област Пазарджик
ЕКАТТЕ 57 580



	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: град Пловдив 4000, ул.“Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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