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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Съществуващо положение:

Съществуващият двуотворен мост на река Перперек, изграден през 1969г. е с констатирани пукнатини, деформации и разрушения на настилката, обрушване на бетона, оголена и корозирала армировка и течове от отводнителите. Мостът е с обща дължина 33.80м и габарит 9.90м., в т.ч. пътно платно 6.60м и 2бр.тротоари по 1.65м.

       Предвидените ремонтни дейности по съоръжението са както следва:

· Подмяна на настилки, бетонови покрития, бетон за наклон, отводнители и парапети.

· Почистване и консервиране на оловните лагери 

· Почистване и възстановяване на бетоновите покрития на носещите греди

· Подмяна на отводнители и изпълнение на колектор за събиране и отвеждане на повърхностните води в пречиствателна шахта преди изпускането на водата в реката.

· Изпълнение на стоманобетонов кожух около стълба.

· Заскаляване с едроломен камък на 20м преди и след съоръжението.

· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:
Ляв бряг по оста на моста    

N  41° 41´ 21.23"         Е  25° 29´ 57.18"             
Десен бряг по оста на моста       

N  41° 41´ 20.42"         Е  25° 29´ 57.02"             
Н = 248.00м 

·  Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на съществуващото съоръжение въз основа на хидроложки данни за река Перперек   както следва:
Q0.1%    = 516 м³/сек – провежда се 
Q1% = 311 м³/сек -  провежда се със запасна височина  0.50см.

Q5%       = 179 м³/сек – провежда се

        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част. 
· Административния акт ще бъде издаден при следните условия:

· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по ремонт  и възстановяване  на съоръжението.



	Цел на заявеното ползване 


	„Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект:  Ремонт на мост при км 14+247 на републикански път III-507 „Кърджали-Мост-Манастир).


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3AR300R011 – „река Перперек до вливането и в язовир Студен кладенец“.
Воден обект – река Перперек.


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на с. Чифлик  – ЕКАТТЕ  81 462
Община Кърджали 

Област Кърджали


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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