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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	· Съществуващо положение:

       Съществуващият стоманобетонен мост на река Върлещица по пътя Първенец – Брестовица е разрушен от високи води през 2014г., след което е построен временен стоманен мост. При проведената техническа експертиза през 2019г. е установено, че временният мост не отговаря на съвременните технически норми и експлоатацията му е свързана с висок риск за безопасността на движението поради недостатъчна носимоспособност. 

· Предвиждат се дейности за разрушаване и премахване на съществуващото съоръжение и изграждане на нов мост с параметри и характеристики както следва:

· Изграждане на едноотворен стоманобетонен мост с дължина 29.05м и габарит 12.30м, включващ : пътно платно 7.50м и два тротоара с ширина по 2.40м.

· Фундиране на всеки от двата устоя чрез три броя пилоти с диаметър 120см на осово разстояние 360см, обединени чрез ригел.

· Връхна конструкция, съставена от 9 броя предварително напрегнати греди с дължина 28м, замонолитени към пътна плоча с дебелина  20÷29см и монтирани върху устоите на неопренови лагери.

· Напречни греди, свързващи краищата на главните греди с пътната плоча 

· Подпорни стени при устоите, успоредни на реката с дължина по 9м.

· Преходни плочи с дължина 5.00м и широчина 8.50м

· Географски координати и надморска височина на моста:

Ляв бряг       -  42° 04' 32.56"    24° 39' 32.662"   

Н = 224.61м – надморска височина

Десен бряг   -  42° 04' 32.089"    24° 39' 33.662" 

Н = 225.044м – надморска височина     

·  Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на моста въз основа на хидроложки данни за водния обект   както следва:
Q0.1%  = 284 м³/сек - провежда се със запасна височина до долния ръб на главната греда

Q1% = 154 м³/сек - провежда се със запасна височина до долния ръб на главната греда

          Представената  проектна  документация съдържа хидроложка част, хидравлични изчисления, конструктивна част и геодезия. 
· Административния акт ще бъде издаден при следните условия:

· Да се предвиди и да се изпълни укрепване на речното дъно против изравяне в участъка под моста съгласно заключението в част: „Хидрология и  хидравлика” 

· Дейностите  да започнат  след съгласуване с дружества и собственици, чиито мрежи, съоръжения и собствености ще бъдат засегнати ( Ел и ВиК проводи , ако има такива). 
· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по разрушаване на старото и изграждане на новото премостващо съоръжение.


	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” 
(обект: Изграждане на нов стоманобетонен пътен мост от о.т. 26а до о.т.24 в ПИ 59032.501.1546, на път PDV 2250 Брестовица – Първенец)

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА200R030 – „Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие”
Воден обект – река Върлещица (Първенецка)


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на село Първенец  – ЕКАТТЕ  59032
Община Родопи
Област Пловдив

	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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