[image: image1.wmf][image: image2.png]@ ISO 9001

SOCOTEC

CERTIFICATION
INTERNATIONAL





[image: image3.jpg]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови/дублиращи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

	Обект 
	 с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив

	Цел на заявеното водовземане 
	Обществено питейно-битово водоснабдяване

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район”

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни
	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-3/15.01.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло  BG3G00000NQ018 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони и сулфати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности). 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е постигане на добро състояние по показатели: нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони и сулфати.
Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2018г. и 2019г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 е „лошо” - показатели на замърсяване са нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони, сулфати, цинк, естествен уран, обща алфа-активност и сума тетрахлоретилен и трихлоретилен.

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането


	Един тръбен кладенец с дълбочина 50,00м. Обсаждане с тръбно-филтрова PVC колона (160мм., затръбна циментация в интервала 0,0-26,0м. и гравийна засипка в интервала 26,0-50,00м. Филтърната част на PVC колоната разположена в интервалите 26,0-32,0 и 44,00-48,00 м.

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден в поземлен имот 69818.81.18, с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив.
Тръбен кладенец - кота терен 272,93м
N 42° 24' 30,004''   E  24° 55' 08,345''
69818

	Заявено водно количество за водовземане
	Q пр.ср.ден.  =  1,26л/с.

Q макс.  =  1,5 л/с.

S макс.доп. = 4,90 м 

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Изграждане на съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;
Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт;

Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, ,оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Провеждане на хидравлични тестове;

· Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Водовземането от подземни води за „обществено питейно-битово водоснабдяване” може да се извършва след учредяване на санитарно – охранителна зона, съгласно изискванията и процедурата по Наредба № 3 от 16.10.2000г. (обн. в ДВ бр.88/2000г.).
Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ бр.102/23.12.2016г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;




Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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