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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

	Обект 
	 Ракиен казан

	Цел на заявеното водовземане 
	Охлаждане на машини и съоръжения в процеса на работата им


	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G00000NQ054 „Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово”


	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни
	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-6/22.01.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло  BG3G00000NQ054 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, фосфати, натрий и хлориди (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности)  и добро количествено състояние. 

За водно тяло BG3G00000NQ054 е определена по-малко строга цел по показатели нитрати, фосфати, натрий и хлориди.


	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането


	Един тръбен кладенец с дълбочина 24,0м. Сондиране с диаметър (340мм. и обсаждане с тръбно-филтрова PVC колона (140мм., Гравийна засипка се полага до дълбочина 2,0м под нивото на терена. Непосредствено над засипката се прави бентонитова глинена тапа с дебелина 1,0м. Стабилизирането и херметезирането на сондажното устие, ще е посредством бетониране на обсадната колона в приустиевата част до дълбочина не по-малко от един метър.  Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите 4,0-17,0 и 19,0-23,0 м.


	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на УПИ V, кв. 6 по ПУП на с. Роза, община Тунджа, област Ямбол.
Тръбен кладенец ТК - кота терен 141,0м
N 42° 24' 33,4''   E  26° 25' 05,2''
62921

	Заявено водно количество за водовземане
	Q пр.ср.ден.  =  0,1л/с.

Q макс.  =  0,2 л/с.

S макс.доп. = 1,66 м 


	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт;

Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, ,оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Провеждане на хидравлични тестове;

· Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ бр.102/23.12.2016г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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