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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
	Обект 
	„Кравеферма”

	Цел на заявеното водовземане 
	Водоснабдяване за животновъдство

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни
	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-200/09.10.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите.

Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло  BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в добро състояние по количество и лошо качество. 
За подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е определена по - малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.
Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2019 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели манган и фосфати.

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането
	Един тръбен кладенец с дълбочина 23,80 м. 
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър (160. Изпълнена задтръбна циментация в интервала от 0,00 до 2,00 м Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 2,00 до 23,80 м.

Водоприемна част от PVC филтри с диаметър (160 в интервала от 8,00 до 17,00 м.

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55378.17.4, местност „Оризара”, по КККР на с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив.

Тръбен кладенец - кота терен 296,96 м

N 42° 26' 36,29''   E  24° 34' 58,77''

Х 4701300,99      У 424560,78

55378

	Параметри на разрешеното водовземане
	Q ср.ден.  =  0,21 л/сек;

Q макс.  =  1,20 л/сек;
Q год. = 6570 м3/год.

S макс.доп. =  0,39 м

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
· Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”
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