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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за изменение на  разрешително № 300629/02.07.2007г. последно продължено с решение № РР - 1121/17.02.2011г.  за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Винарска изба

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на пречистени производствени отпадъчни води след пречиствателно съоръжение в повърхностни води  за експлоатация на съществуващ обект.

	Водоприемник
	Отводнителен канал

	Поречие
	Река Тунджа

	Водно тяло
	BG3TU600R065 – Река Мараш

	Място на  зауствае
	Заустване №1/Поток №1 

Географски координати на точката на заустване:
42°33'10,97"N          26°41'29,344"E
Надморска височина: Н = 139,74м

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Град Стралджа, Община Стралджа, Област Ямбол
ЕКАТТЕ – 69660

	Заявено водно количество за заустване
	Qср.ден.=  100,00 м3/ден.
Qср.год. = 26 000 м3/год.

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ на изход Пречиствателно съоръжение

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1
Поток №1
Производствени отпадъчни води

място за собствен мониторинг

Пункт №1

РШ на изход Пречиствателно съоръжение
	Активна реакция   рН
	6,5 - 8,5
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	
	

	
	Неразтворени вещества
	35
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	15
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК
	70
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на решението за изменение  на  разрешителното.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	При прекратяване на правото на ползване на водния обект, лицата, на които са били предоставени правата за ползване, предават информацията от направените измервания и извършеният мониторинг на водите за съхранение в БД ИБР.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения
	1.Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ – Бургас. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

2.При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение на органа, който го е изискал – БД „ИБР”.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР”  на адрес:
 гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307
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