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         МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

         БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

изменение и продължаване срока на действие на  разрешително № 33750019/12.02.2004г. последно изменено с решение № РР-2130/20.01.2015г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
	Обект
	Площадка за добив и преработка на руда 

	Цел на заявеното ползване 
	Ползване на воден обект за заустване на два потока отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект:
· Заустване №1 – битово-фекални отпадъчни води;
· Заустване №2 – избистрени води от хвостохранилище „Челопеч”

	Водоприемник
	· Заустване №1 – в Чуговишко дере
· Заустване №2 – в Чифлик дере

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	· Заустване №1 - BG3МА800R227 – „Река Воздол”; 
· Заустване №2 - BG3МА800R223 – „Река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз.Тополница”;

	Място на  зауствае
	Заустване №1
Географски координати на точката на заустване:
42°41'33,78"N       24°04'29,70"E
Надморска височина: Н = 698,00м 

	
	Заустване №2

Географски координати на точката на заустване:

42°39'47,40"N       24°05'20,40"E

Надморска височина: Н = 596,00м

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	село Челопеч, община Челопеч, област София
ЕКАТТЕ: 80323

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1
Qср.ден.=  230,00 м3/ден.

Qср.год. = 83 950 м3/год.

	
	Заустване №2
Qср.ден.(декември-февруари) = 1728,00 м3/ден; 
Qср.ден. (март-юни) = 5184,00 м3/ден; 
Qср.ден.(юли-септември) = 0,00 м3/ден; 
Qср.ден.(октомври-ноември) = 2592,00 м3/ден 
Qср.год. = 946 080 м3/год.

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – в точка на заустване в Чуговишко дере;
Пункт №2 – плаваща помпена станция;

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения
	
	Задължение за провеждане на собствен мониторинг

	
	
	
	Честота на 

пробовземане
	Вид на 

пробата

	Заустване №1
Поток №1
БФОВ
място за мониторинг
Пункт №1
в точка на заустване в Чуговишко дере
	Активна реакция рН
	6,0-8,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	съставна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие
	съставна

	
	ХПК
	100
	
	на шестмесечие
	съставна

	
	Общ азот
	12
	
	на шестмесечие
	съставна

	
	Общ фосфор
	1,0
	
	на шестмесечие
	съставна

	Заустване №2
Поток №2

Избистрени води от ХХ „Челопеч”
място за мониторинг
Пункт №2
Плаваща помпена станция
	Активна реакция рН
	6,0-9,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Електропроводимост
	1300
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	съставна

	
	ХПК
	100
	
	на шестмесечие
	съставна

	
	Сулфатни йони
	300
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нитратен азот
	10
	
	на шестмесечие
	съставна

	
	Нитритен азот
	0,04
	
	на шестмесечие
	съставна

	
	Нефтопродукти
	0,3
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Арсен
	0,1
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Олово
	0,1
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Хром /шествалентен/
	0,05
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Желязо
	3,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Живак
	0,001
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Никел
	0,2
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Цинк
	2,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Кадмий
	0,02
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Мед
	0,1
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на решението за изменение и продължаване на срока на действие на разрешителното.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 
2. При прекратяване на правото на ползване на водния обект, лицата, на които са били предоставени правата за ползване, предават информацията от направените измервания и извършеният мониторинг на водите за съхранение в БД ИБР.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника.



	Други условия
	1. Да се актуализира плана за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с направните изменения и с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР. 
2. Да се проектира и изгради пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води.
3. Да се преустанови заустването на производствени отпадъчни води от топлосилов цех и автомивка в повърхностния воден обек Чуговишко дере.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: 
гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307
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