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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За продължаване срока на действие на  разрешително 
 за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
	Обект
	Автомивка 

	Цел на заявеното ползване 
	Ползване на воден обект за заустване на промишлени отпадъчни води след каломаслоуловител /КМУ/ в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.

	Водоприемник
	Лисицко дере, ляв приток на река Малка Арда

	Поречие
	Река Арда

	Водно тяло
	BG3AR700R029 – „Река Малка Арда - ПБВ”

	Място на  зауствае
	Заустване № 1/Поток № 1 – в Лисицко дере, ляв приток на река Малка Арда
Надморска височина – Н = 780,00м.
Географски координати на точката на заустване:
41°37'26,1"N     24°58'42,6"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Имот № 010451, Село Оряховец, Община Баните, Област Смолян
ЕКАТТЕ – 54002

	Заявено водно количество за заустване
	Qср.ден.=  1,20 м3/ден.
Qср.год. = 260,00 м3/год.

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ на изход КМУ

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване

	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1
Поток №1
ПОВ

място за мониторинг

Пункт №1

РШ на КМУ
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК
	70
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	0,3
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на решението за изменение на  разрешителното.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването

 на устройствата да става само след уведомление и съгласие на

 РИОСВ–Смолян и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството на заустените отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.
2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи

	Охранителни мерки и съоръжения около складовете за течни суровини и горива, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците
	Около складовете за течни химикали, горива и други вещества – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят/проектират и изпълнят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.
2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от площадковата канализационна мрежа във водния обект.
3. Да се осигури ефективно действие на съоръжението за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки и масла.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР  на адрес:
 гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307
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