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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За продължаване срока на действие и изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Мандра

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ в повърхностни води  за експлоатация на съществуващ обект.

	Водоприемник
	Еньовско дере

	Поречие
	Река Арда

	Водно тяло
	BG3AR700R039 – „Река Арда от вливане на река Черна до яз. Кърджали и река Ардинска”

	Място на  зауствае
	Заустване №1/Поток №1 
Географски координати на точката на заустване:
41°31'58,83"N          25°02'39,88"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	УПИ - I, кв. 68, Село Жълтуша, Община Ардино, Област Кърджали
ЕКАТТЕ – 29605

	Заявено водно количество за заустване
	Поток №1 – в Еньовско дере
Qср.ден.=  4,50 м3/ден
Qср.год. = 1 620 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1 Поток №1

 Смесен поток

БФОВ и ПОВ 
място за собствен мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ЛПСОВ
	
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	
	Активна реакция   рН
	6,0 - 8,5
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК
	100
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	5
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	10
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на решението за изменение  на  разрешителното.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	Да се осигури измерване на количеството на заустените отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения
	При  наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Смолян и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други  условия съобразно спецификата на обекта
	1. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от площадковата канализационна мрежа във водния обект. 

2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.
3. Да се допуска попадане на цвик, суроватка или сурово мляко във водоприемника.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР”  на адрес:
 гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307
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