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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Предвидени са дейности за ползване на коригиран участък от река Бедечка за преминаване на напорен канализационен тръбопровод както следва:

· Полагане под дъното на реката на напорен тръбопровод от тръби НDPE ф355 в бетонов кожух с дължина 15м. на дълбочина съгласно надлъжен профил от проектната документация.

· Изграждане на бетонов праг с дълбочина 1.60м под дъното на реката, непосредствено след тръбата.

· Заскалявяне на участъка за преминаване преди тръбата и след прага съгласно детайл в проектната докумунтация.

· Преминаването на тръбопровода през защитните съоръжения (диги) ще се извърши съгласно условията в становище с изх. №1337/14.08.2009г. на „Напоителни системи” ЕАД – клон Стара Загора.

· Географски координати на участъка за преминаване:

С 42°24'36.9"     И 25°40'25.0"

Административният акт за ползване на повърхностния воден обект ще бъде издаден при следните специфични условия:

· При изграждане на обекта да бъдат спазени с повишено внимание  условията от съгласувателното становище с изх. №1337/14.08.2009г. на „Напоителни системи” ЕАД – клон Стара Загора, както следва: 
·   Дънният праг да продължи по откосите на коритото.

· При прокопаване и възстановяване на дигите да се уплътнява насипа през 15 – 20см. 

· Да се извърши заскалявка с едроломен камък на мокрия откос, като не се намалява напречното сечение на реката.

· Преди започване на строителството да се предостави техническата документация за  технологията и организацията на работата по пресичането в „Напоителни системи” ЕАД – клон Стара Загора

· Работите по пресичане на участъка да се извършва в присъствието на представител на „Напоителни системи” ЕАД – клон Стара Загора



	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект “ – преминаване на напорен канализационен колектор под  река Бедечка до включване в главен колектор към ПСОВ – Стара Загора.



	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА200R035 – „Река Бедечка от гр.Стара Загора до устие”. 
Воден обект – река Бедечка



	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на с.Хрищени  – ЕКАТТЕ  77 476

Община Стара Загора 

Област Стара Загора



	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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