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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

	Проектни параметри на водовземането
	Предвижда се водовземане за напояване на тревни и цветни площи в градски парк - ПИ № 00702.513.255 в урбанизираната територия на гр.Асеновград.
Водовземането ще се извършва чрез съществуващи съоръжения  както следва:
· Съществуващо помпено водовземане от река Чепеларска, намиращо се на левия бряг на реката, в югоизточната част на имота на градския парк, непосредствено до пешеходния мост. Помпата е JET 300T с параметри: Q=9м3/час = 2.5л/сек.

· Монтиран водомер на напорния тръбопровод след помпата.

· Автоматизирана подземна напоителна система, състояща се от:

· Главен подземен водопровод РЕф63

· Разпределителни водопроводи РЕф40
· Поливни батерии, включващи се последователно

· Капково напояване

· Роторни подземни разпръсквачи

· Напоявани площи с плащ около 23дка съгласно скица на ПИ 00702.513.255
· Географските координати и надморска височина на мястото на водовземането и  мястото на водоползване  са както следва: 
· N 42°00’29.88’’;     E 24°52'26.10’’ Н = 225м – място на водовземане от  река Чепеларска, в урбанизираната територия на гр.Асеновград.

· N 42°00’36.14’’;       E 24°52'26.98’’ Н = 227м – място на водоползване – център на напоявани площи в градски парк – Асеновград.
Към заявлението е приложена проектна документация, включваща: хидроложки доклад за река Чепеларска,  обосновка на необходимите водни количества, схема на пътя на водата и изградените съоръжения. 

Условие, при които ще бъде издаден административния акт:

· Да се осигурява по време на водовземане непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на: Q10% ср.мнг.= 1046л/сек. за река Чепеларска, необходим за поддържане на екосистемите във водните обекти и миграцията на водните организми. 



	Цел на заявеното 

водовземане и ползване


	''Други цели'' 

(обект:  Напояване на тревни и цветни площи в градски парк - ПИ № 00702.513.255 в урбанизираната територия на гр.Асеновград)


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА500R103 – „Река Чепеларска от гр.Асеновград до устие и Крумовски колектор”
Воден обект – река Чепеларска.


	Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Гр. Асеновград  ЕКАТТЕ 00702 

Община Асеновград
Област Пловдив


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица


	Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив




ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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