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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Съществуващо положение:

Участък от левия скат на брега на река Черна с дължина около 40м е подкопан и свлечен от високите води на реката. Ерозията застрашава тротоара и пътното платно на прилежащата улица ”Димитър Благоев”. 

За спиране на ерозионните процеси и укрепване на левия бряг и предотвратяване разрушаването на пътя са предвидени мерки  както следва:

· Изкоп за основи на подпорната стена

· Изграждане на фундамент и тяло на армирана бетонова подпорна стена с обща дължина 44.46м., състояща се от 4 секции – две по 12.00м и две по 10.20м.
· Двукратно измазване на всички части от стената

· Насип зад стената от скален материал

· Направа на дренажен филтър зад стената

· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:

Начало на участък  

N 41°34'39.713"   Е 24°41'29.741"   Н=910.35м
Край участък          
N 41°34'40.124"     Е 24°41'27.901"   Н=910.50м

·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на коригирания речен участък въз основа на хидроложки данни за река Черна  както следва: 

         Q1%      = 201.8 м³/сек. 
Q0.1%  = 391.9 м³/сек. 

Оразмерителното водно количество Q1% се провежда с допустими скорости и запасни височини. Хидравличната проверка за  Q0.1%  показва, че корекцията ще поеме и този воден стоеж.

· Условие, при което ще бъде издаден административния акт:
„Да не се изземва и изнася инертен материал извън участъка за ползване. Иззетия материал  при разчистване до здрава основа под фундамента  да се вложи в  строителството на   обекта”.


	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” 
(обект: Изграждане на подпорна стена по левия бряг на река Черна, покрай улица „Димитър Благоев”, до Римски мост)

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3АR800R030 – „Черна река от гр.Смолян до устие “.
Воден обект – река Черна


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на гр. Смолян  ЕКАТТЕ  67 653
Община Смолян 

Област Смолян


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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