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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Съществуващо положение:

Участък от десния скат на брега на река Черна с дължина около 90м е подкопан и свлечен от високите води на реката. Ерозията застрашава тротоара и пътното платно на прилежащата улица ”Петър Берон”. 

За спиране на ерозионните процеси и укрепване на десния бряг и предотвратяване разрушаването на пътя са предвидени мерки  както следва:

· Изкоп за основи на подпорната стена

· Изграждане на фундамент и тяло на армирана бетонова подпорна стена с обща дължина 25.20м., височина 5.45м-6.60м. над цокълната фуга,  състояща се от 3 секции с дължина по 8.40м.
· Двукратно измазване на всички части от стената

· Насип зад стената от скален материал

· Направа на дренажен филтър зад стената с барбакани от тръби ф110

· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:

Начало на участък - N 41° 34' 36.215"  Е 24°41' 38.039"   

Н=906.27м
Край участък      -   N 41° 34' 36.806"     Е 24°41' 37.287"   

Н=906.27м

·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на коригирания речен участък въз основа на хидроложки данни за река Черна  както следва: 

Q1%       = 201.8 м³/сек. 
Q0.1%    = 391.9 м³/сек. 

Оразмерителното водно количество Q1% се провежда с допустими скорости и запасни височини. Хидравличната проверка за  Q0.1%  показва, че корекцията ще поеме и този воден стоеж.

· Условие , при което ще бъде издаден административния акт:
„Да не се изземва и изнася инертен материал извън участъка за ползване. Иззетия материал  при разчистване до здрава основа под фундамента  да се вложи в  строителството на   обекта”.


	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” 
(обект: Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон” пред блок „Строител”, по десния бряг на р.Черна).



	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3АR800R030 – „Черна река от гр.Смолян до устие “.
Воден обект – река Черна


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на гр. Смолян  ЕКАТТЕ  67 653
Община Смолян 

Област Смолян


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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