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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Съществуващо положение:

Съществуващият триотворен мост на река Черкезица в края на с.Поповица е в лошо експлоатационно състояние и с параметри, неотговарящи на натоварването в момента – недостатъчен габарит, без пешеходни тротоарни конзоли, намалена носимоспособност и недостатъчен отвор за провеждане на водните количества с нормативна обезпеченост. 

       Предвидените дейности във водния обект са както следва:

· Разрушаване на съществуващото съоръжение.

· Изграждане на стоманобетонов триотворен мост с отвори 2х10.5м+13м и обща дължина 34м. Габаритът на моста включва: две пътни платна по 3.50м и два тротоара по 1.50м. Връхната конструкция е стоманобетонова пътна плоча с конзолни краища, свързана с пътното платно чрез преходни плочи. Стълбовете представляват две кръгли колони ф800, фундирани върху пилоти с дължина 18м. 
· Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:
т.Т1   42.137242    25.050590 

т.Т2   42.137240    25.050169

·   Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на съществуващото съоръжение въз основа на хидроложки данни за дерето   както следва:
Q0.1%    = 440.0 м³/сек – провежда се със запасна височина 109см
Q1%       = 248.0 м³/сек -  провежда се .

          Представената  проектна  документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част. 
· Административния акт ще бъде издаден при следните условия:

· Дейностите по демонтиране на съществуващия мост и изграждане на новия да започнат след съгласуване с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения ще бъдат засегнати (ако има такива). 
· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по изграждане и експлоатация на съоръжението.



	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” 
(обект:  Мост при км 0+186 на път III-804  „Поповица – Асеновград”)


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА300R072 – „Река Черкезица“.
Воден обект – река Черкезица


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на с. Селци  – ЕКАТТЕ  66 127
Община Садово 

Област Пловдив


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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