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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За продължаване срока на действие на разрешително №33140146/27.07.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
	Обект
	Консервно предприятие

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) в повърхностни води от обект в експлоатация.

	Водоприемник
	Река Азмака, представляващa ПИ с идентификатор 53850.61.152, с начин на трайно ползване (НТП) – „Дерета“, Общинска публична собственост.

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA350R211 – „Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска“

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) в река Азмака, представляващa ПИ с идентификатор 53850.61.152: 
Надморска височина: Н = 148,00 м
Географски координати на точката на заустване:

42°12'09,40"N     25°10'43,70"E  

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ с идентификатор 53850.61.229, землище на село Оризово, Община Братя Даскалови, Област Стара Загора.  

ЕКАТТЕ – 53850

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ:

Q ср.ден.   =  725,00 м3/ден 

Q макс.час.   =  39,27 м3/час 

Q ср.год. = 192 333,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ЛПСОВ;

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1
Смесен поток

БФОВ и ПОВ
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ЛПСОВ
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	10
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Растителни масла
	5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	5
	
	на тримесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на решението за продължаване срока на действие на разрешителното.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект.                                                             

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения  по потоци и места на заустване“. 

	Други условия
	При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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