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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

   За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

	Проектни параметри на водовземането
	Предвижда  се водовземане от повърхностен воден обект, чрез съществуващи съоръжения, с цел „Преработка на етерично​-маслени и лечебни растения чрез водно и парна дестилация“ в ПИ с идентификатор 69835.69.642, местност „Воденицата“ в землището на гр. Стрелча. Обект на водоснабдяване „Старата розоварна“, изградена през 60те години на миналия век, собственост на фирма „НПМ Трейдинг“ ООД. Фирма „КАТЕКО“ ООД е ползвател на обект „Старата розоварна”, съгласно договор за наем.
За производствените нужди (промишлено водоснабдяване и охлаждане на съоръженията) на обект „Старата розоварна”, разположена в в ПИ с идентификатор 69835.69.642, в землището на гр. Стрелча е изградено речно водохващане на река Стрелченска Луда Яна, което включва :

· Масивен преливаем яз с височина 1,00м;

· Рибен проход;

· Странично водовземане;

· Хоризонтален утайник с три клетки и преливник;

· Довеждащ водопровод до площадката на обекта Ф250 с дължина 190м.
В границите на обекта довеждащият подземен водопровод преминава в открит канал с  каменна облицовка дължина 20м. От канала водата постъпва във водовземна шахта на съществуващата ПС, която е оборудвана с 2 броя помпи. Помпите подават вода в резервоар с обем 40м3, разположен под покрива на дестилерията, от който тя се разпределя към съответните консуматори.
След необходимото охлаждане водата се отвежда в събирателна шахта и чрез подземен водопровод PVCФ200 се зауства в р. Стрелченска Луда Яна. Отделените джибри след дестилацията на розите и лавандулата по подземен тръбопровод се отвеждат в съществуваща лагуна с обем 2000м3.
Географските координати и надморска височина : 

Място на водовземане: 
N  42° 31’ 21.988’’;    E  24° 19'27.629’’       Н = 502,99 м  

Място на ползване : „Дестилерия за производство на етерични масла и натурални екстракти – ПИ с идентификатор 69835.69.642”, в землището на град Стрелча.

N  42° 31’ 14.464’’;    E  24° 19'19.099’’       Н = 508,00 м   (метален резервоар V=40m3)
N  42° 31’ 15.572’’;    E  24° 19'19.848’’       Н = 502,50 м   (котелно)
Място на заустване : 

N  42° 31’ 16.37’’;    E  24° 19'24.11’’       Н = 496,50 м   (охлаждащи води в река Стрелченска Луда Яна)
N  42° 31’ 15.23’’;    E  24° 19'22.92’’       Н = 498,00 м   (земно-насипна лагуна с обем около 2000м3)

Общото необходимо водно количество за нуждите на дестилерията (промишлено водоснабдяване и охлаждане) е:

По цели : 

Промишлено водоснабдяване :                           

Qmax.сек = 1,28 л/сек 

Qгод. (сезонно)  = 2 904  м3/год.

Охлаждане :

Qmax.сек = 12,00 л/сек

Qгод.(сезонно) = 36 288  м3/год.

Общо :

· Qmax.сек = 13,28 л/сек ( кампания розов цвят и лавандула – май, юни, юли)

· Qгод. (сезонно)  = 39 192  м3/год. ( кампания розов цвят и лавандула – май, юни, юли)

· Условия, при които ще бъде издаден административния акт:
1. Да не се извършва водовземане от река Стрелченска Луда Яна преди провеждане на процедура и издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.
2. Отпадъчните води да се заустват само след провеждане на процедура и получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от БДИБР Пловдив. Ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим на основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите и при условията и реда на Наредба №2/08.06.2011г. (Изм. ДВ, бр.48 от 27.06.2015г.) за издаване на разрешителни за заустване и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. 

	Цел на заявеното 

водовземане и ползване


	„Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им” и „Промишлено водоснабдяване”

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3MA700R153 „Река Стрелчанска Луда Яна от извори до град Стрелча”
Воден обект – река Стрелченска Луда Яна

	Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	землище гр. Стрелча   ЕКАТТЕ 69 831 

община Стрелча, област Пазарджик


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица


	Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив




С уважение:
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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