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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Съществуващо положение:

Десният бряг на река Марица в участък западно от мост Атлантик от края на съществуваща бетонна стена  до точката на вливане на река Тополница и заустване на главен отводнителен канал от село Мокрище е силно ерозирал, с изместено водно течение в посока към съществуващи сондажни кладенци и помпена станция във вододайната зона на гр.Пазарджик. Хидравличния режим  и трасето на река Марица са изместени от високите води на вливащата се река Тополница. 

За спиране на ерозионните процеси са предвидени дейности и е изготвен инвестиционен проект през 2015г., актуализиран през 2018 поради настъпилите изменения в резултат на последните ерозионни процеси.

Предвидените мерките в  актуализирания проект за укрепване на десния бряг на реката са както следва:
· Изграждане на брегозащитна дига с дължина 375м, състояща се от три пласта скални материали:

Ядро от трошен камък                  – фракция 5-40кг

Преходен пласт от трошен камък – фракция 15 300кг

Защитен пласт от скални блокове – фракция 1000 – 3000кг с дебелина 1.20м

· Дънна възглавница от скални материали с ширина 6м и дълбочина 2м по целия фронт в петата на дигата.

· Дънни прагове – 2 броя с дължина 10м и дълбочина 2м

· Запълване на ямите зад дигата чрез преместване на инертен материал и материали от левия бряг на реката, срещу ерозиралия десен бряг, наличието на който е констатирано в протокол от междуведомствена комисия от 03.05.2016г.

· Координатите в система БГС 2005 и надморската височина на участъка за ползване на водния обект от напречен профил 0+000 до напречен профил 0+375 съгласно трасировъчен план в частта „Геодезия” от проектната документация са както следва:
Начало на участък -  напр.профил  0+000           

т.8   -   Х  4673100.429     Y  400878.823  

Край участък          - напр. профил 0+375.70м    

т.16 -   Х  4672837.077     Y  401152.890  
Кота на короната на дигата при напречен профил 0+000      – 206.90м.

Кота на короната на дигата при напречен профил 0+375.70 – 206.10м.

·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на участъка въз основа на хидроложки данни за река Марица  както следва: 

Q1%      = 1625 м³/сек. – провежда се

Q5%      = 1028 м³/сек. – провежда се със запас 0.70м.

· Специфични условия, при които ще бъде издаден административния акт:

· Предвидените дейности да започнат след писмено уведомяване и съгласуване на проектната документация с експлоатационните дружества, стопанисващи минаващите в участъка и в близост до участъка проводи и съоръжения – подземни ел.проводи, водопроводи, помпени станции и мостово съоръжение „Атлантик”
· Забранява се  изземване и преместване на земни маси във водния обект освен предвидените в проекта.

· Предвидените дейности да се извършат извън периода за размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издаваната заповед на МЗХ.
· Да не се допускат сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката извън участъка, разрешен за ползване.

· Да не се допуска замърсяване на повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране на инвестиционния проект.

· БДИБР препоръчва да се предвиди залесяване на бреговете в участъка с подходящи местни дървесни видове.


	Цел на заявеното ползване 


	„Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” 

(обект: Възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десен бряг на р.Марица срещу устието на р.Тополница за защита на сондажните кладенци във вододайната зона на гр.Пазарджик),


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА700R143 – „река Марица от река Тополница до вливане на р.Въча, ГОК-9 и ГОК II”
Водно тяло с код  BG3МА790R157 „река Марица от гр.Белово до река Тополница и ГОК 13 – К1 (ГК1) “
Воден обект – река Марица.


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище на  с.Мокрище     ЕКАТТЕ  48876
Община Пазарджик 

Област   Пазарджик


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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