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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
	Обект 
	„Производствена и складова база за метални изделия и метали“ в землището на гр. Стара Загора

	Цел на заявеното водовземане 
	Водоснабдяване за други цели.

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G00000Q012 „Порови води в Кватернер – Марица Изток”.

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-114/06.07.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло  BG3G000000Q012 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на манган и фосфати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q012 е постигане на добро състояние по показатели: манган и фосфати.

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането
	Един тръбен кладенец с дълбочина до 30,0м., сондиране с диаметър (360мм. и обсаждане с тръбно-филтрова PVC колона (160мм., затръбна циментация в интервала 0,0-4,0м, гравийна засипка в интервала 4,0-30,0м.

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията
ЕКАТТЕ
	1 брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 68850.170.715 по КККР на град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, с координати N 42° 23’ 11,116      E 25° 36‘ 57,895”
68850

	Параметри на разрешеното водовземане
	Q год.  =  3300 л/сек ( за периода 01.05 до  31.10 )
Q пр.ср.ден.  =  0,2 л/сек

Q макс.  =  2,0 л/сек;
S макс.доп. = 7,0м.

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Изграждане на съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;
Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт;

Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, ,оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Провеждане на хидравлични тестове;

· Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций и манган.

Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 
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