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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Цел на заявеното използване на водите : 


	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“


	Водно тяло, в което се предвижда използване на водите :
	Водно тяло с код BG3AR400R074 и име „река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“;
Воден обект – река Джебелска.


	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135 ,ал.1, т.1а :
	На основание чл. 62, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“, и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) заявление с вх. № РР-05-88/12.11.2020г. за откриване на процедура  за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Джебелска, с цел -  „изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, (обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор №20746.12.116 по КККР извън урбанизираната територия на гр. Джебел), община Джебел, област Кърджали, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. 

При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка и ПУРБ на ИБР (2016-2021) повърхностно водно тяло /ВТ/ с код BG3AR400R074 и име „река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“ е определено в добро екологично и добро химично състояние. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска, с цел -  „изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ попада в обхвата на следните мерки:
· В Приложение №1 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: „Смекчаване на натиска от климатичните промени“. Действие за изпълнение на мярката: 7.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, когато е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките: Мярката е с код OS_1_7. 
· В Приложение №4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка:  „12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали“.
·  В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника. 

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) водното тяло е определено в добро екологично и  добро химично състояние. Целта за опазване на  околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска попада в район със значителен потенциален риск от наводнения BG3_APSFR_AR_03 – Джебелска - Джебел, съгласно Плана за управление на риска от наводнения на ИБР 2016 – 2021 г., приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет. ИП съответства на следните мерки на ПУРН на ИБР 2016 – 2021 г.:
· Мярка с уникален код AR_03_2 – Изграждане на земнонасипна дига от местен материал по левия бряг на р. Джебелска, следваща посоката на основното течение на реката непосредствено зад съществуващата стена от габиони, с максимална височина 2,5 м и дължина 700 м (географски покрива по-голямата част от мярката);

· Мярка с уникален код AR_03_1 – почистване на запълнените с наноси участъци от основното корито и заливните тераси на р. Джебелска с цел освобождаване на обеми и осигуряване преминаване на висока вълна – участък с дължина 2100 м. Общо количество баластра около 190 000 м3 (географски съответства на участъка в западната част от мярката).

	Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването :
	Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска е за изграждане на брегоукрепителна габионна стена разположена надлъжно по левия бряг на реката. Стената от габиони освен защита на населението от наводнения има за цел и защита на питеен водопровод водоснабдяващ гр. Джебел. Укрепителното съоръжение представлява система от габиони от двойно усукана телена мрежа, с дължина L=316 m и обща височина H=2,8 m.  Състои се от 3 реда габиони с различни височини: първия ред е с h= 0,5 m и широчина b=3 m, втория и третия ред са с h= 1,0 m и широчина на втори ред - b=2 m, а на трети b=1 m. Габионите се разполагат върху ред от матраци с размери h= 0,3 m и широчина b=4 m. Матраци и габиони се запълват с подходяща каменна фракция, извършва се заскаляване пред стената, а под и зад стената се полага геотекстил. Зад стената се изпълнява обратен насип до ниво с 30 см по-ниско от котата на готовата конструкция.

	Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ :
	Укрепителното съоръжение е разположено в поземлен имот с идентификатор №20746.12.116 по КККР, извън урбанизираната територия на гр. Джебел, община Джебел, област Кърджали. Ползването е с географски координати:
1. СШ 41° 29' 45.974"  ИД 25° 17' 37.233" 

2. СШ 41° 29' 45.783"  ИД 25° 17' 37.184"

3. СШ 41° 29' 44.300"  ИД 25° 17' 38.421"
4. СШ 41° 29' 43.113"  ИД 25° 17' 39.889"
5. СШ 41° 29' 40.469"  ИД 25° 17' 44.361"
6. СШ 41° 29' 39.239"  ИД 25° 17' 46.583"
7. СШ 41° 29' 39.234"  ИД 25° 17' 47.015"



	Проектни параметри на използването :
	Река Джебелска,
Дължина L=316 m, и обща височина H=2,8 m.
площ по данни на проектанта – 1265 кв. м
Съгласно представения проект за обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор №20746.12.116 по КККР извън урбанизираната територия на гр. Джебел.

	Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите :
	· Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;
· При започване на строителните дейности  да уведоми писмено БДИБР за последващо осъществяване на контрол;

· Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията; 

· Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна;
· Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката;
· Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък;
· Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци;
· Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
· Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката;
· Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката;
· Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията;
· От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;
· Преди започване на дейности в речното легло да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство;
· Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му;
· да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;  

· По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект;
· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
· След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място;
· След завършване на строителството да се представи в БДИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение;
· Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време  контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
· Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица


	Басейнова дирекция „ Източнобеломорски район“
гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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