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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
	Обект 
	„Автомивка “ в ПИ с идентификатор 68850.502.530 по КККР на град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

	Цел на заявеното водовземане 
	Водоснабдяване за други цели.

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G00000К2030  „Пукнатинни води   – Брезовско – Ямболска зона”.

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-105/08.06.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.
Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло  BG3G00000K2030 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000K2030 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането
	Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 30,0м., сондиране с диаметър (350мм. и обсаждане с тръбно-филтрова PVC колона (140мм., задтръбна циментация в интервала 0,0-5,0м, гравийна засипка в интервала 5,0-30,0м. Филтърна част в интервала 23,0-28,00м.

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията
ЕКАТТЕ
	1 брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 68850.502.530 по КККР на град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, с координати N 42° 25’ 29,744      E 25° 36‘ 10,514”
68850

	Параметри на разрешеното водовземане
	Q год.  =  8760 л/сек 
Q пр.ср.ден.  =  0,28 л/сек

Q макс.  =  1,0 л/сек;
S макс.доп. = 0,32м.

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт;

Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, ,оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Провеждане на хидравлични тестове;

· Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, нефтопродукти.

Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
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